**Domain EoN**, dengan spesifikasi :

1. Sensor api (fire) dipasang pada ruangan (selanjutnya disebut zona) dan memberikan data pengukuran ke server (selanjutnya disebut broker) secara wireless.
2. Pada Zona itu juga dilengkapi actuator (berupa solenoid valve) untuk membuka pemadam api (air, powder, foam dll) dalam system ini menggunakan air bertekan (sehingga mampu melakukan penyiraman/spraying).
3. Actuator menjadi salah satu dari sensor api dan dapat diperintah oleh controller.
4. Sytem ini bisa bekerja secara otomatis dan manual.